Lisa 1

pakkuja kinnitused ja pakkumus

Väikehange „Türi linna tänavate pindamine 2022“.

**PAKKUJA KINNITUSED JA pakkumus**

Hankija Türi Haldus, registrikood 75038983,

Pakkuja:

Nimi ……………………………….

Registrikood ………………………………..

Postiaadress ………………………………..

E-post ……………………………….

Telefon ……………………………….

Pakkuja kontaktisik (esindaja või volitatud esindaja) pakkumuse osas

Nimi ……………………………...

E-post ……………………………….

Telefon……………………………….

Seoses oma pakkumuse esitamisega kinnitame, et

1. Meil puudub riiklike maksude võlg ja makseraskused
2. Meie 2020.a. majandusaasta käive ületas 500 000 eurot
3. Omame MTR-s registreeringut teede ehitusele ja hooldamisele
4. Oleme teinud asfaltteede pindamis- ja asfalteerimistöid 2020.a. üle 5000 m2. ja 2021.a. üle 5000 m2.
5. Pakkumus on koostatud Hankija poolt ette antud tehnilise lahenduse alusel

Esitame omapoolse pakkumuse

Meie pakkumuse edukaks tunnistamise puhul:

1. Alustame töödega hiljemalt …………………
2. Tööde maksimaalne kestvus (tööde alustamise ja lõpetamise vahe) on maksimaalselt ………… päeva.
3. Tööde maksumus kokku käibemaksuta ……….

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tee nr | Tee nimetus | Töö kirjeldus | Katte pikkus m | Katte laius m | Arvestus-lik pind m2 | Kompleks-hind katte alusel €/m2 | Summa, € (KM-ta) |
| 8370059 | Roopa tänav | Aluse ehitus, purustatud kruus pos 6 fr 0/32 h-7cm keskm., 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga |  |  |  |  |  |
| 8370005 | E.Vilde tänav L1 (Liiva tn – Lutsu tn) | 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga |  |  |  |  |  |
| 8370004 | A.Haava tänav L1 (Liiva tn – Lutsu tn) | Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 11 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga |  |  |  |  |  |
| 8370031 | Lutsu tn L1 (sirge) | Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 15 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga, kaevude tõstmine |  |  |  |  |  |
| 8370031 | Lutsu tn L2 (ring) | Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 15 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga, kaevude tõstmine |  |  |  |  |  |
| Kokku |  |  |  |  |  |  |  |

Pakkumus on jõus 60 päeva.

Pakkuja nimi, registrikood……………..

Pakkuja esindaja ……………………(vajadusel lisada esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud volikiri pakkumise tegemiseks)

Allkirjastatud digitaalselt